 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N1000_hoyde.sos
Størrelse:       18663284 tegn
Sist oppdatert:  2006-9-13  10:54:05
Kontrollert:     2006-09-13 10:54

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N1000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2005-12-1  14:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N1000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-6-1   14:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N1000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-9-12  10:01:50 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N1000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-6-1   14:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N1000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6455520  -73525 
        ...MAX-NØ  7939627  1114224 
        ..SOSI-NIVÅ  3 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060913 
        ..KVALITET  55  100000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 1000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -73525.0  MAX ØST:  1114224.0
        MIN NORD: 6455520.0  MAX NORD: 7939627.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 1023905.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 63724
    Høyeste serienummer på fila: 63724


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -73523.0  MAX ØST:   1114222.5
        MIN NORD:     6455520.4  MAX NORD:  7939626.0

        UTSTREKN. Ø/V:1187745.5  N/S:       1484105.6
        AREAL (kmý):  1762739.8 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) KURVE       60242       0   60242       0       0         0           0
    55  (2D) PUNKT        3482       0    3482       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :              63724       0   63724       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            PUNKT          3482
            -------------------
            SUM:           3482

    Benyttet gruppeinfo:

        PTEMA                     OBJTYPE                   OPPDATERT         
        HØYDE                     NØ                        LTEMA             
        MEDIUM            


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er     -5758      0  -5758       0        0
                       4-er         1      0      1       0        0
       999             1-er       924      0    924       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 120484
    Antall blindnoder: 924 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 579173


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Fastmerke                    N1000       2738
    Høydekurve                   N1000      60242
    Terrengpunkt                 N1000        744
    ---------------------------------------------
    Total                                   63724



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler


    Ikke godkjente grupper:

    Ref.nr Gruppetype Objekttypenavn          
    ------ ---------- ------------------------

      8203 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 8204)
      8204 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 8203)
    --------------------------------------------

    Totalt antall ikke godkjente grupper:      2

    Hvorav skrevet ut :                        2


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N1000
    Fastmerke                     55 1000              2738
    Høydekurve                    55 1000             60242
    Terrengpunkt                  55 1000               744
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N1000
Høydekurve          55 1000    60242 282942483.4   4696.8 12076.3 383059.7     0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N1000
Høydekurve          55 1000   282942483.4 575691   548.9   240.1   3332.3      0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 100000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 1000.00m
    Antall       : 63724 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

