 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N1000_samferdsel.sos
Størrelse:       4452738 tegn
Sist oppdatert:  2006-9-13  11:10:44
Kontrollert:     2006-09-13 11:10

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N1000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2005-12-1  14:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N1000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-6-1   14:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N1000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-9-12  10:01:50 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N1000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-6-1   14:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N1000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6451271  -74502 
        ...MAX-NØ  7941234  1112922 
        ..SOSI-NIVÅ  3 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060913 
        ..KVALITET  55  100000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 1000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -74502.0  MAX ØST:  1112922.0
        MIN NORD: 6451271.0  MAX NORD: 7941234.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 245127.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 14806
    Høyeste serienummer på fila: 14806


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -74500.0  MAX ØST:   1112920.0
        MIN NORD:     6451272.0  MAX NORD:  7941233.9

        UTSTREKN. Ø/V:1187420.0  N/S:       1489961.9
        AREAL (kmý):  1769210.5 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) KURVE       14246       0       0   14246       0         0           0
    55  (2D) PUNKT         560       0       0     560       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :              14806       0       0   14806       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            PUNKT           559
            KURVE         14246
            -------------------
            SUM:          14805

    Benyttet gruppeinfo:

        PTEMA                     OBJTYPE                   NAVN              
        OPPDATERT                 NØ                        LTEMA             
        VEGTYPE                   VEGKLASSE                 VEGNUMMER         
        VEGPRI                    MEDIUM            


    Benyttet punktinfo:

        KP                


    Ikke godkjente grupper:

    Ref.nr   Gruppetype
    ------   ----------

       499   PUNKT     
               Feil: ..NAVN - Teksten avsluttes ikke med apostrof.

            1 gruppe(r) 

    I alt 1 gruppe(r) ikke godkjent.


KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er      2410      0   2410       0        0
                       3-er      6455      0   6455       0        0
                       4-er       641      0    641       0        0
                       5-er        25      0     25       0        0
                       6-er         2      0      2       0        0
       999             1-er      1604      0   1604       0        0
                       2-er         1      0      1       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 28492
    Antall blindnoder: 1604 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 122031


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Bilferge_ER                  N1000        215
    Bilferge_FKP                 N1000        143
    Europaveg                    N1000       1336
    Flyplass_P                   N1000         65
    Fylkesveg                    N1000       4960
    Hurtigruta                   N1000         51
    JernbaneEnkel                N1000        281
    Jernbanestasjon              N1000        495
    Kommunalveg                  N1000       1043
    Passasjerfergestrekning      N1000         22
    Privatveg                    N1000       1023
    Riksveg                      N1000       4451
    StiMerket                    N1000        721
    ---------------------------------------------
    Total                                   14806



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet


    Ikke godkjente grupper:

    Ref.nr Gruppetype Objekttypenavn          
    ------ ---------- ------------------------

        73 PUNKT      Jernbanestasjon 
               Feil: ..NAVN mangler.
    --------------------------------------------

    Totalt antall ikke godkjente grupper:      1

    Hvorav skrevet ut :                        1


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N1000
    Bilferge_ER                   55 1000               215
    Bilferge_FKP                  55 1000               143
    Europaveg                     55 1000              1336
    Flyplass_P                    55 1000                65
    Fylkesveg                     55 1000              4960
    Hurtigruta                    55 1000                51
    JernbaneEnkel                 55 1000               281
    Jernbanestasjon               55 1000               495
    Kommunalveg                   55 1000              1043
    Passasjerfergestrekning       55 1000                22
    Privatveg                     55 1000              1023
    Riksveg                       55 1000              4451
    StiMerket                     55 1000               721
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N1000
Bilferge_ER         55 1000      215 1453927.2   6762.5  9646.3  72142.8   102.8
Bilferge_FKP        55 1000      143 749812.9   5243.4  6175.4  45983.3   250.9
Europaveg           55 1000     1336 5988752.0   4482.6  6264.4 113859.0     1.4
Fylkesveg           55 1000     4960 23344470.8   4706.5  4858.7  72962.0     2.2
Hurtigruta          55 1000       51 2434656.7  47738.4 51531.7 205328.8   549.4
JernbaneEnkel       55 1000      281 4194093.9  14925.6 25784.0 200819.3     9.5
Kommunalveg         55 1000     1043 4651899.9   4460.1  3392.4  29649.9     4.4
Passasjerfergestrek 55 1000       22 204604.0   9300.2  7716.4  29408.0   722.9
Privatveg           55 1000     1023 8041934.1   7861.1  6188.2  41818.4   197.8
Riksveg             55 1000     4451 19848099.1   4459.2  5327.9  62031.1     1.7
StiMerket           55 1000      721 7285435.6  10104.6  7602.7  49260.2   150.6
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N1000
Bilferge_ER         55 1000   1453927.2   1332  1301.6  4880.7  53590.2    102.8
Bilferge_FKP        55 1000   749812.9    919   966.3   678.2   4694.1    166.6
Europaveg           55 1000   5988752.0   9360   746.4   388.7   5116.7      1.4
Fylkesveg           55 1000   23344470.8  40503   656.8   342.1   4247.9      2.2
Hurtigruta          55 1000   2434656.7   1172  2171.9  1377.4   6421.3    183.1
JernbaneEnkel       55 1000   4194093.9   6053   726.6   832.8   9036.5      9.5
Kommunalveg         55 1000   4651899.9   8368   635.1   327.0   3117.4      4.4
Passasjerfergestrek 55 1000   204604.0    321   684.3   390.3   1491.3    170.5
Privatveg           55 1000   8041934.1  12735   686.6   321.0   4821.1    143.3
Riksveg             55 1000   19848099.1  33576   681.5   374.7   5185.5      1.7
StiMerket           55 1000   7285435.6   7132  1136.4   421.9   4988.6    150.6
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 100000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 1000.00m
    Antall       : 14806 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

