 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\n2000\33_N2000_samferdsel.sos
Størrelse:       1045283 tegn
Sist oppdatert:  2006-9-13  09:56:22
Kontrollert:     2006-09-13 09:56

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N2000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2005-12-1  14:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N2000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-9-12  10:01:54 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N2000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6455016  -74179 
        ...MAX-NØ  7941176  1108415 
        ..SOSI-NIVÅ  3 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060913 
        ..KVALITET  55  200000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 2000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -74179.0  MAX ØST:  1108415.0
        MIN NORD: 6455016.0  MAX NORD: 7941176.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 56905.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 2902
    Høyeste serienummer på fila: 2902


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -74177.1  MAX ØST:   1108413.0
        MIN NORD:     6455017.0  MAX NORD:  7941175.8

        UTSTREKN. Ø/V:1182590.1  N/S:       1486158.8
        AREAL (kmý):  1757516.8 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) KURVE        2504       0       0    2504       0         0           0
    55  (2D) PUNKT         398       0       0     398       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :               2902       0       0    2902       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            PUNKT           398
            KURVE          2504
            -------------------
            SUM:           2902

    Benyttet gruppeinfo:

        PTEMA                     OBJTYPE                   NAVN              
        OPPDATERT                 NØ                        LTEMA             
        VEGKLASSE                 VEGTYPE                   VEGNUMMER         
        VEGPRI                    MEDIUM            


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er       361      0    361       0        0
                       3-er      1183      0   1183       0        0
                       4-er       102      0    102       0        0
                       5-er         1      0      1       0        0
       999             1-er       310      0    310       0        0
                       2-er         7      0      7       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 5008
    Antall blindnoder: 310 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 32056


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Bilferge_ER                  N2000        169
    Bilferge_FKP                 N2000         26
    Europaveg                    N2000        509
    Flyplass_P                   N2000         65
    Fylkesveg                    N2000        178
    Hurtigruta                   N2000         42
    JernbaneEnkel                N2000        116
    Jernbanestasjon              N2000        333
    Kommunalveg                  N2000          2
    Privatveg                    N2000          2
    Riksveg                      N2000       1460
    ---------------------------------------------
    Total                                    2902



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N2000
    Bilferge_ER                   55 2000               169
    Bilferge_FKP                  55 2000                26
    Europaveg                     55 2000               509
    Flyplass_P                    55 2000                65
    Fylkesveg                     55 2000               178
    Hurtigruta                    55 2000                42
    JernbaneEnkel                 55 2000               116
    Jernbanestasjon               55 2000               333
    Kommunalveg                   55 2000                 2
    Privatveg                     55 2000                 2
    Riksveg                       55 2000              1460
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Bilferge_ER         55 2000      169 1316312.1   7788.8 10728.1  72579.3   102.8
Bilferge_FKP        55 2000       26 376202.8  14469.3 12750.0  45965.4   637.9
Europaveg           55 2000      509 5778012.1  11351.7 14892.3 111192.8     9.0
Fylkesveg           55 2000      178 3755791.1  21099.9 14078.9  70874.2   169.9
Hurtigruta          55 2000       42 2434242.3  57958.2 96551.9 452078.2   641.2
JernbaneEnkel       55 2000      116 4078105.3  35156.1 65677.2 488017.1   244.6
Kommunalveg         55 2000        2  46824.3  23412.1 12865.6  32509.5 14314.8
Privatveg           55 2000        2  42064.0  21032.0 29586.9  41953.1   110.9
Riksveg             55 2000     1460 18953092.4  12981.6 14641.0 129560.5     5.1
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Bilferge_ER         55 2000   1316312.1    952  1681.1  7226.7  72579.3    102.8
Bilferge_FKP        55 2000   376202.8    197  2200.0  1318.9   6541.2    526.6
Europaveg           55 2000   5778012.1   5044  1274.1   644.7   4706.2      9.0
Fylkesveg           55 2000   3755791.1   3289  1207.3   637.2   6021.8    169.9
Hurtigruta          55 2000   2434242.3   1217  2071.7  1269.7   5731.2    527.6
JernbaneEnkel       55 2000   4078105.3   3340  1264.9  1153.9   8709.1    244.6
Kommunalveg         55 2000    46824.3     35  1418.9   370.8   1625.5   1101.1
Privatveg           55 2000    42064.0     33  1356.9   910.4   1398.4    110.9
Riksveg             55 2000   18953092.4  17551  1177.9   599.6   7841.6      5.1
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 200000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 2000.00m
    Antall       : 2902 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

