 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\n2000\33_N2000_hoyde.sos
Størrelse:       1650002 tegn
Sist oppdatert:  2006-9-13  09:54:48
Kontrollert:     2006-09-13 09:54

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N2000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2005-12-1  14:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N2000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-9-12  10:01:54 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   14:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N2000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  14:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6509800  -33859 
        ...MAX-NØ  7901515  1105699 
        ..SOSI-NIVÅ  3 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060913 
        ..KVALITET  55  200000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 2000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -33859.0  MAX ØST:  1105699.0
        MIN NORD: 6509800.0  MAX NORD: 7901515.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 91582.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 6149
    Høyeste serienummer på fila: 6149


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -33857.0  MAX ØST:   1105697.0
        MIN NORD:     6509801.0  MAX NORD:  7901514.0

        UTSTREKN. Ø/V:1139554.0  N/S:       1391713.0
        AREAL (kmý):  1585932.1 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) KURVE        5997       0    5997       0       0         0           0
    55  (2D) PUNKT         152       0     152       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :               6149       0    6149       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            PUNKT           152
            KURVE          5997
            -------------------
            SUM:           6149

    Benyttet gruppeinfo:

        PTEMA                     OBJTYPE                   HØYDE             
        OPPDATERT                 NØ                        LTEMA             
        MEDIUM            


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er      5945      0   5945       0        0
       999             1-er       104      0    104       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 11994
    Antall blindnoder: 104 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 48469


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Høydekurve                   N2000       5997
    Terrengpunkt                 N2000        152
    ---------------------------------------------
    Total                                    6149



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N2000
    Høydekurve                    55 2000              5997
    Terrengpunkt                  55 2000               152
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Høydekurve          55 2000     5997 46086897.6   7685.0 16602.3 365545.7     0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Høydekurve          55 2000   46086897.6  48317  1089.0   570.0   6629.9      0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 200000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 2000.00m
    Antall       : 6149 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

