 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N2000_arealdekke.sos
Størrelse:       3169599 tegn
Sist oppdatert:  2007-12-17  13:44:19
Kontrollert:     2007-12-17 13:44

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N2000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2006-4-1   12:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N2000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-10-1  12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N2000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6426073  -99440 
        ...MAX-NØ  7962740  1121928 
        ..SOSI-NIVÅ  4 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20071217 
        ..KVALITET  55  200000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 
        ..INNHOLD 
        ...BEGRENSNINGER 
        ....MAX_ELEMENT_PKT  500 
        ....MAX_OBJEKT_PKT  26943 
        ....MAX_REF_OBJEKT  3139 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 2000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -99440.0  MAX ØST:  1121928.0
        MIN NORD: 6426073.0  MAX NORD: 7962740.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 170253.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 11150
    Høyeste serienummer på fila: 12751


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -99438.2  MAX ØST:   1121926.8
        MIN NORD:     6426073.4  MAX NORD:  7962739.2

        UTSTREKN. Ø/V:1221365.1  N/S:       1536665.8
        AREAL (kmý):  1876829.9 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) FLATE        1410       0      22    1388       0         0           0
    55  (2D) KURVE        9740       0       0    9740       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :              11150       0      22   11128       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            KURVE          9740
            FLATE          1410
            -------------------
            SUM:          11150

    Benyttet gruppeinfo:

        LTEMA                     OBJTYPE                   VANNBR            
        OPPDATERT                 NØ                        FTEMA             
        REF                       HØYDE                     NAVN              


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er      1818      0   1818       0        0
                       3-er      4740      0   4740       0        0
                       4-er        34      0     34       0        0
       999             1-er      1488      0   1488       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 19480
    Antall blindnoder: 1488 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 99208


FLATEKONTROLL
=============

DELKONTROLL 4.1: ULOVLIGE REFERANSER

    Det er ikke funnet ulovlige referanser.


DELKONTROLL 4.2: FLATEKONTROLL

    Det er ikke funnet feil i flategrenser.

    Det er funnet 4 flater som har mer enn 2000 punkt.
    Flaten 9741: har flest punkt (28935 stk).


DELKONTROLL 4.3: REPRESENTASJONSPUNKT

    Ingen ulovlige representasjonspunkt er funnet.


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Dataavgrensning              GEN          479
    Kantutsnitt                  GEN           91
    ElvBekk                      N2000       2394
    Elv_F                        N2000          3
    Elv_L                        N2000         38
    Hav                          N2000          1
    HavElvSperre                 N2000          3
    Innsjø_F                     N2000        651
    Innsjø_L                     N2000       1747
    Kystkontur                   N2000       2534
    Markslaggrense               N2000       2454
    Myr                          N2000        237
    Skog                         N2000        427
    SnøIsbre                     N2000         36
    Tettbebyggelse_F             N2000         55
    ---------------------------------------------
    Total                                   11150



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    (null)
    Dataavgrensning               55 2000               479
    Kantutsnitt                   55 2000                91
    N2000
    ElvBekk                       55 2000              2394
    Elv_F                         55 2000                 3
    Elv_L                         55 2000                38
    Hav                           55 2000                 1
    HavElvSperre                  55 2000                 3
    Innsjø_F                      55 2000               651
    Innsjø_L                      55 2000              1747
    Kystkontur                    55 2000              2534
    Markslaggrense                55 2000              2454
    Myr                           55 2000               237
    Skog                          55 2000               427
    SnøIsbre                      55 2000                36
    Tettbebyggelse_F              55 2000                55
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
(null)
Dataavgrensning     55 2000      479 1299655.1   2713.3  6738.2  81165.2     0.0
Kantutsnitt         55 2000       91 2691000.4  29571.4 166483.5 1570826.2     0.1
N2000
ElvBekk             55 2000     2394 20600476.2   8605.0  7120.5  46408.8     7.0
Elv_L               55 2000       38 226831.6   5969.3  5376.2  24964.9   184.5
HavElvSperre        55 2000        3   2238.8    746.3   377.7   1132.7   377.8
Innsjø_L            55 2000     1747 14047832.0   8041.1  8892.6 104432.3     1.4
Kystkontur          55 2000     2534 32399746.4  12786.0 20133.4 481189.0    12.2
Markslaggrense      55 2000     2454 59636428.3  24301.7 47291.8 1017715.5   170.6
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
(null)
Dataavgrensning     55 2000   1299655.1   2027   839.6  1180.6  13183.4      0.0
Kantutsnitt         55 2000   2691000.4    495  6660.9  4040.5  19575.3      0.0
N2000
ElvBekk             55 2000   20600476.2  19893  1177.2   683.6   5600.8      7.0
Elv_L               55 2000   226831.6    334   766.3   386.9   2256.8    175.3
HavElvSperre        55 2000     2238.8      6   746.3   377.7   1132.7    377.8
Innsjø_L            55 2000   14047832.0  14247  1123.8   487.2   4662.5      1.4
Kystkontur          55 2000   32399746.4  28567  1244.6   587.4   6406.8     12.2
Markslaggrense      55 2000   59636428.3  32229  2002.9   704.0   7305.5    170.6
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 200000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 2000.00m
    Antall       : 11150 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

