 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N2000_admin_omr_fy.sos
Størrelse:       279369 tegn
Sist oppdatert:  2007-12-17  13:48:49
Kontrollert:     2007-12-17 13:48

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N2000.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2006-4-1   12:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N2000.341                 
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_O.341            
                      Sist Oppdatert: 2006-10-1  12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   12:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N2000.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N2000_U.341            
                      Sist Oppdatert: 2005-11-1  12:00:00 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6426073  -99440 
        ...MAX-NØ  7962740  1122231 
        ..SOSI-NIVÅ  4 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20071217 
        ..KVALITET  55  200000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 
        ..INNHOLD 
        ...BEGRENSNINGER 
        ....MAX_ELEMENT_PKT  500 
        ....MAX_OBJEKT_PKT  10000 
        ....MAX_REF_OBJEKT  1161 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 2000.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -99440.0  MAX ØST:  1122231.0
        MIN NORD: 6426073.0  MAX NORD: 7962740.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 15141.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 1691
    Høyeste serienummer på fila: 1691


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -99438.2  MAX ØST:   1122229.9
        MIN NORD:     6426073.4  MAX NORD:  7962739.2

        UTSTREKN. Ø/V:1221668.1  N/S:       1536665.8
        AREAL (kmý):  1877295.6 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) FLATE          33       0       0      33       0         0           0
    55  (2D) KURVE        1658       0       0    1658       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :               1691       0       0    1691       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            KURVE          1658
            FLATE            33
            -------------------
            SUM:           1691

    Benyttet gruppeinfo:

        LTEMA                     OBJTYPE                   OPPDATERT         
        NØ                        FTEMA                     KOMM              
        NAVN                      REF               


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er      1575      0   1575       0        0
                       3-er        38      0     38       0        0
                       4-er        13      0     13       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 3316
    Antall blindnoder: 0 
    Antall punkt på fila: 4776


FLATEKONTROLL
=============

DELKONTROLL 4.1: ULOVLIGE REFERANSER

    Det er ikke funnet ulovlige referanser.


DELKONTROLL 4.2: FLATEKONTROLL

    Det er ikke funnet feil i flategrenser.


DELKONTROLL 4.3: REPRESENTASJONSPUNKT

    Ingen ulovlige representasjonspunkt er funnet.


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Fylke                        N2000         33
    Fylkesgrense                 N2000        410
    Grunnlinje_L                 N2000         88
    Riksgrense                   N2000        964
    Territorialgrense            N2000        196
    ---------------------------------------------
    Total                                    1691


    Ikke godkjente grupper:

    Ref.nr Gruppetype Objekttypenavn          
    ------ ---------- ------------------------

      1659 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 2000 er ulovlig.
      1660 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 2000 er ulovlig.
      1661 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1900 er ulovlig.
      1662 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1900 er ulovlig.
      1663 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1800 er ulovlig.
      1664 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1800 er ulovlig.
      1665 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1700 er ulovlig.
      1666 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1700 er ulovlig.
      1667 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1600 er ulovlig.
      1668 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1600 er ulovlig.
      1669 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1500 er ulovlig.
      1670 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1500 er ulovlig.
      1672 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1400 er ulovlig.
      1673 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1400 er ulovlig.
      1675 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1200 er ulovlig.
      1676 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1200 er ulovlig.
      1681 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1100 er ulovlig.
      1682 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1100 er ulovlig.
      1686 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1000 er ulovlig.
      1691 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 1000 er ulovlig.
      1671 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0400 er ulovlig.
      1674 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0500 er ulovlig.
      1677 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0600 er ulovlig.
      1678 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0200 er ulovlig.
      1679 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0800 er ulovlig.
      1680 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0300 er ulovlig.
      1683 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0900 er ulovlig.
      1684 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0100 er ulovlig.
      1685 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0700 er ulovlig.
      1687 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0700 er ulovlig.
      1688 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0100 er ulovlig.
      1689 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0800 er ulovlig.
      1690 FLATE      Fylke 
               Feil: ..KOMM  med verdien 0900 er ulovlig.
    --------------------------------------------

    Antall grupper med flere tilslag:          0
    Antall grupper med ingen tilslag:          0
    Ikke godkjent av andre grunner  :         33

    Totalt antall ikke godkjente grupper:     33

     Hvorav skrevet ut :                      33


DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N2000
    Fylke                         55 2000                33
    Fylkesgrense                  55 2000               410
    Grunnlinje_L                  55 2000                88
    Riksgrense                    55 2000               964
    Territorialgrense             55 2000               196
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Fylkesgrense        55 2000      410 5354051.6  13058.7 12306.3  66142.8   194.6
Grunnlinje_L        55 2000       88 2531803.1  28770.5 20481.7 118433.4  4174.8
Riksgrense          55 2000      964 2652343.4   2751.4  3713.8  44073.5     7.5
Territorialgrense   55 2000      196 2568807.1  13106.2 13191.7  84833.0   168.3
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N2000
Fylkesgrense        55 2000   5354051.6   1830  3770.5  4420.7  33378.3    194.6
Grunnlinje_L        55 2000   2531803.1    241 16547.7  8510.9  40288.9   4174.8
Riksgrense          55 2000   2652343.4   2217  2116.8  1490.2  15946.9      7.5
Territorialgrense   55 2000   2568807.1    455  9918.2  6965.2  37893.4    168.3
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 200000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 2000.00m
    Antall       : 1691 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

