 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N500_hoyde.sos
Størrelse:       64687257 tegn
Sist oppdatert:  2006-6-26  01:09:47
Kontrollert:     2006-06-26 01:09

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N500.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2006-4-1   13:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N500.341                  
                      Sist Oppdatert: 2005-4-1   13:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_O.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  12:32:19 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N500.341           
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_U.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  11:35:24 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6454247  -73525 
        ...MAX-NØ  7939774  1114504 
        ..SOSI-NIVÅ  3 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060625 
        ..KVALITET  55  25000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 250.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -73525.0  MAX ØST:  1114504.0
        MIN NORD: 6454247.0  MAX NORD: 7939774.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 3471871.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 161672
    Høyeste serienummer på fila: 161672


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -73523.0  MAX ØST:   1114502.9
        MIN NORD:     6454248.0  MAX NORD:  7939773.0

        UTSTREKN. Ø/V:1188025.9  N/S:       1485525.0
        AREAL (kmý):  1764842.2 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) KURVE      158141       0  158141       0       0         0           0
    55  (2D) PUNKT        3531       0    3531       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :             161672       0  161672       0       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            PUNKT          3531
            KURVE         27069
            -------------------
            SUM:          30600

    Benyttet gruppeinfo:

        PTEMA                     OBJTYPE                   OPPDATERT         
        HØYDE                     NØ                        LTEMA             
        MEDIUM            


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er     26242      0  26242       0        0
                       4-er         2      0      2       0        0
                       8-er         1      0      1       0        0
       999             1-er      1606      0   1606       0        0
                       2-er        16      0     16       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 316282
    Antall blindnoder: 1606 hvorav 0 på område kant. (omr.kant +/- 0.0 meter)
    Antall punkt på fila: 2338029


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Fastmerke                    N500        2783
    Høydekurve                   N500      158141
    Terrengpunkt                 N500         748
    ---------------------------------------------
    Total                                  161672



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler


    Ikke godkjente grupper:

    Ref.nr Gruppetype Objekttypenavn          
    ------ ---------- ------------------------

     17947 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 17948)
     17948 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 17947)
     42016 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 42017)
     42017 KURVE      Høydekurve 
               Feil: Dobbel geometri funnet (.KURVE: 42016)
    --------------------------------------------

    Totalt antall ikke godkjente grupper:      4

    Hvorav skrevet ut :                        4


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N500
    Fastmerke                     55 2500              2783
    Høydekurve                    55 2500            158141
    Terrengpunkt                  55 2500               748
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N500
Høydekurve          55 2500   158141 604432963.7   3822.1  9118.5 176447.6     0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N500
Høydekurve          55 2500   604432963.7 2334498   277.7   117.0   2174.4      0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 25000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 250.00m
    Antall       : 161672 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

