 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N500_restrik_omr.sos
Størrelse:       112070 tegn
Sist oppdatert:  2006-6-26  03:11:51
Kontrollert:     2006-06-26 03:11

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N500.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2006-4-1   13:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N500.341                  
                      Sist Oppdatert: 2005-4-1   13:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_O.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  12:32:19 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N500.341           
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_U.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  11:35:24 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6657948  1182 
        ...MAX-NØ  7815223  1057343 
        ..SOSI-NIVÅ  4 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060625 
        ..KVALITET  55  25000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 250.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:    1182.0  MAX ØST:  1057343.0
        MIN NORD: 6657948.0  MAX NORD: 7815223.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 5989.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 488
    Høyeste serienummer på fila: 488


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:        1183.3  MAX ØST:   1057341.6
        MIN NORD:     6657948.4  MAX NORD:  7815222.5

        UTSTREKN. Ø/V:1056158.4  N/S:       1157274.1
        AREAL (kmý):  1222264.8 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) FLATE          26       0       0      26       0         0           0
    55  (2D) KURVE         462       0       0     462       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :                488       0       0     488       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            KURVE           462
            FLATE            26
            -------------------
            SUM:            488

    Benyttet gruppeinfo:

        LTEMA                     OBJTYPE                   OPPDATERT         
        NØ                        FTEMA                     VERNTYPE          
        NAVN                      REF               


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er       460      0    460       0        0
                       4-er         1      0      1       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 924
    Antall blindnoder: 0 
    Antall punkt på fila: 3057


FLATEKONTROLL
=============

DELKONTROLL 4.1: ULOVLIGE REFERANSER

    Det er ikke funnet ulovlige referanser.


DELKONTROLL 4.2: FLATEKONTROLL

    Det er ikke funnet feil i flategrenser.


DELKONTROLL 4.3: REPRESENTASJONSPUNKT

    Ingen ulovlige representasjonspunkt er funnet.


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Kantutsnitt                  GEN           75
    VernNatGrense                VERN         387
    VernNatOmråde                VERN          26
    ---------------------------------------------
    Total                                     488



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    (null)
    Kantutsnitt                   55 2500                75
    VERN
    VernNatGrense                 55 2500               387
    VernNatOmråde                 55 2500                26
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
(null)
Kantutsnitt         55 2500       75 113903.1   1518.7  2553.9  12895.6    57.6
VERN
VernNatGrense       55 2500      387 4354241.5  11251.3 30331.6 418198.7     0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
(null)
Kantutsnitt         55 2500   113903.1    288   534.8   934.8   4422.5     28.8
VERN
VernNatGrense       55 2500   4354241.5   2743  1848.2  1775.9  10929.2      0.0
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 25000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 250.00m
    Antall       : 488 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

