 SOSI-kontroll versjon 3.41G   
 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data 
 
Filnavn:         c:\workspace\norge\33_N500_admin_omr.sos
Størrelse:       4084663 tegn
Sist oppdatert:  2006-6-26  03:08:25
Kontrollert:     2006-06-26 03:08

Tester som er slått av:

       2.4 Nøyaktighet/enhet.
       2.5 Høydeinformasjon(statistikk, 2D/3D koordinater, målemetode, negative høydeverdier).
       3.2 Sammenslåing grupper.
       3.3 Knyttbare punkter.
       6.2 Punkt pr. linje/kurve.

Listefil for definisjonsfiler: 
                      C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\DEF_N500.341
Benyttede definisjonsfiler:

  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\SOSISTD.341        
                      Sist Oppdatert: 2006-4-1   13:00:00 
  Syntaksdefinisjoner C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\STD\N500.341                  
                      Sist Oppdatert: 2005-4-1   13:00:00 
  Kodeoversettelser   C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\STD\KODER.341          
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_O.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  12:32:19 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\..\SOSI\KAP341\GEN_O.341       
                      Sist Oppdatert: 2004-4-1   13:00:00 
  Objektdefinisjoner  C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\GEN_N500.341           
                      Sist Oppdatert: 2005-3-1   13:00:00 
  Utvalgsregler       C:\Fysak\SOSI-kontroll\def\kartdata\\KAP341\N500_U.341             
                      Sist Oppdatert: 2006-6-21  11:35:24 



FORMELL FORMATSJEKK
===================

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL


    .HODE gruppen på fila:

        .HODE
        ..TEGNSETT  ISO8859-10 
        ..TRANSPAR 
        ...KOORDSYS  23 
        ...ENHET  0.01 
        ...ORIGO-NØ  0  0 
        ..OMRÅDE 
        ...MIN-NØ  6426051  -99553 
        ...MAX-NØ  7962740  1121929 
        ..SOSI-NIVÅ  4 
        ..EIER  "Statens kartverk" 
        ..PRODUSENT  "Statens kartverk" 
        ..SOSI-VERSJON  3.41 
        ..DATO  20060625 
        ..KVALITET  55  25000 
        ..KARTID  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 
        ..INNHOLD 
        ...BEGRENSNINGER 
        ....MAX_ELEMENT_PKT  500 
        ....MAX_OBJEKT_PKT  10000 
        ....MAX_REF_OBJEKT  1168 

    Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

    TRANSPAR:
        KOORDSYS: UTM sone 33, EUREF89/WGS84

    KVALITET:
        MÅLEMETODE : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
        NØYAKTIGHET: Middelfeil: 250.00m

    OMRÅDE:

        MIN ØST:  -99553.0  MAX ØST:  1121929.0
        MIN NORD: 6426051.0  MAX NORD: 7962740.0

    Feil/manglende obligatorisk hodeinfo:

        Feil: ..KARTID - En egenskap har for lang tekst.


DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

    Ingen flere HODE-grupper er funnet.


DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

    Benyttet tegnsett:            ISO8859-10:  Variant av ISO 8859-1 for samiske tegn 
    Alle tegn på fila godkjent 

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

    .SLUTT er funnet på linje 213271.
    Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.



GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK
=======================

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

    Antall grupper på fila     : 24332
    Høyeste serienummer på fila: 24332


DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

    OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

        MIN ØST:      -99551.2  MAX ØST:   1121927.0
        MIN NORD:     6426052.0  MAX NORD:  7962739.2

        UTSTREKN. Ø/V:1221478.3  N/S:       1536687.2
        AREAL (kmý):  1877030.0 
        Filen inneholder ikke høyder 

  Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet


DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

   Sosi-nivå på filen OK


DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

    Forskjellige kombinasjoner:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Målemet  Gruppe     Antall              Høydeangivelse
              Type                 NØH NØ+HØYDE     NØ  NØ+NØH NØH+HØYDE NØ+NØH+HØYDE
    ---------------------------------------------------------------------------------
    55  (2D) FLATE         525       0       0     525       0         0           0
    55  (2D) KURVE       23807       0       0   23807       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Total :              24332       0       0   24332       0         0           0
    ---------------------------------------------------------------------------------


DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

    Godkjente grupper:

            -------------------
            Gruppetype   Antall
            -------------------
            KURVE         23807
            FLATE           525
            -------------------
            SUM:          24332

    Benyttet gruppeinfo:

        LTEMA                     OBJTYPE                   OPPDATERT         
        NØ                        FTEMA                     KOMM              
        NAVN                      REF               


    Benyttet punktinfo:

        KP                




KNUTEPUNKT KONTROLL
===================

DELKONTROLL 3.1: KNUTEPUNKT STATISTIKK

    -----------------------------------------------------------------
    Knutepunktlag   Nodetype   Antall     3D     2D  2D ulik H  2D/3D
    -----------------------------------------------------------------
         1             2-er     22346      0  22346       0        0
                       3-er       839      0    839       0        0
                       4-er       100      0    100       0        0
                       5-er         1      0      1       0        0
    -----------------------------------------------------------------

    Antall knutepunkt: 47614
    Antall blindnoder: 0 
    Antall punkt på fila: 62806


FLATEKONTROLL
=============

DELKONTROLL 4.1: ULOVLIGE REFERANSER

    Det er ikke funnet ulovlige referanser.


DELKONTROLL 4.2: FLATEKONTROLL

    Det er ikke funnet feil i flategrenser.


DELKONTROLL 4.3: REPRESENTASJONSPUNKT

    Ingen ulovlige representasjonspunkt er funnet.


OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL
============================

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

    Objekter:

    ---------------------------------------------
    Objekttypenavn               Tilhører Antall
    ---------------------------------------------
    Fylkesgrense                 N500        3814
    Grunnlinje_L                 N500          89
    Kommune                      N500         525
    Kommunegrense                N500       18737
    Riksgrense                   N500         970
    Territorialgrense            N500         197
    ---------------------------------------------
    Total                                   24332



DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet


DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver/buer/sirkler

Ingen feil funnet


STATISTIKK
==========

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

    -------------------------------------------------------
                                  Kvalitet          Antall
    Objekttypenavn               M. Nøy. S Hm. Hn. grupper
    -------------------------------------------------------
    N500
    Fylkesgrense                  55 2500              3814
    Grunnlinje_L                  55 2500                89
    Kommune                       55 2500               525
    Kommunegrense                 55 2500             18737
    Riksgrense                    55 2500               970
    Territorialgrense             55 2500               197
    -------------------------------------------------------


DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

-------------------------------------------------------------------------------
                             Antall    Total              st
Objekttypenavn      Kvalitet grupper   lengde    snitt   avvik      max     min
-------------------------------------------------------------------------------
N500
Fylkesgrense        55 2500     3814 5496002.5   1441.0  2989.4  37597.0     0.2
Grunnlinje_L        55 2500       89 2531920.1  28448.5 20523.9 118437.1  4174.8
Kommunegrense       55 2500    18737 26291865.8   1403.2  2999.5  62629.4     0.2
Riksgrense          55 2500      970 2685096.3   2768.1  3832.4  45920.6     7.5
Territorialgrense   55 2500      197 2566183.6  13026.3 13135.7  84877.6   168.3
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander i meter.


DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

-------------------------------------------------------------------------------
                               Total   Antall            st
Objekttypenavn      Kvalitet   lengde  punkt    snitt   avvik      max      min
-------------------------------------------------------------------------------
N500
Fylkesgrense        55 2500   5496002.5   9575   954.0  1656.7  23230.5      0.2
Grunnlinje_L        55 2500   2531920.1    265 14385.9  7869.9  32966.3   3080.1
Kommunegrense       55 2500   26291865.8  47309   920.2  1761.0  27333.5      0.2
Riksgrense          55 2500   2685096.3   4551   749.8  1731.5  29793.0      7.5
Territorialgrense   55 2500   2566183.6    581  6682.8  6253.5  31841.7    168.3
-------------------------------------------------------------------------------
      Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
      Alle avstander meter.


DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

    Gjennomgang av kvalitetskoder:

    Kvalitetskode fra hode:

    KVALITET 55 25000
    Målemetode   : Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi
    Nøyaktighet  : Middelfeil: 250.00m
    Antall       : 24332 grupper.




-------------------------------------------------------------------------------

